Digiflow 8100T počítadlo kapacity litrů a času
Velmi kvalitní zcela automatické počítadlo kapacity litrů i dní, které se velmi jednoduše ovládá a nastavuje.
Pro průtok od 0,80 - 8,0 l/min.
Měřič s externí měřící turbínou typu TEMPO-VOLUME, měří průchod vody v litrech nebo galonech.
Vstup - výstup: 1/4 " BSP.
	rozměry
	délka 70 mm

	 
	výška 60 mm

	 
	hloubka 35 mm



Vlastnosti:
- Kontrola autonomie filtru (od 500 do 99500 litrů);
- Kontrola uplynulého času (od 30 do 720 dnů);
- Zobrazení průtoku (0,8 - 8,0 l/min)
- Varování s alarmem životnosti filtru téměř skončilo;
- Varování s alarmem skončila životnost filtru,
- Upozornění s alarmem na nízkou kapacitu baterie;
- Automatické ukládání dat při vypnutém zařízení
Délka kabelu: 150 cm
Měřič má samostatně držák na zacvaknutí na stěnu.

Použití:
- systém úpravy vody pod vodou;
- komerční systém úpravy vody;
- Dávkovač vody.

INSTALACE BATERIE
Posuňte kryt prostoru pro baterie a vložte 2 AA baterie. Zavřete víko.
KAPACITA A NASTAVENÍ ČASU
Podržte DISPLAY spolu s tlačítkem RESET a uvolněte obě tlačítka. DigiFlow 8100T vstoupí do postupu registrace kapacity filtru. Šifra, která bude blikat na displeji, indikuje začátek postupu a nastavení je aktivní.
NASTAVENÍ KAPACITY
Stisknutím tlačítka DISPLAY vyberte kapacitu filtru. Sekvence je 500-1000 ... 99500-OFF-0-500.
Po výběru správné kapacity uložte nastavení stisknutím tlačítka RESET.
NASTAVENÍ ČASU
Podržením tlačítka DISPLAY zrychlíte výběrovou sekvenci. Sekvence je 30-60-90-120 ...- OFF-0-30. Po výběru správné kapacity uložte nastavení stisknutím tlačítka RESET. Postup nastavení je dokončen.
* Režim kapacity bude deaktivován, pokud je vybrána možnost VYPNUTO.
** Postup nastavení se ukončí a vrátí se do původního stavu, pokud není zadán žádný vstup po dobu 10 sekund.
Měření
DigiFlow 8100T se automaticky zapne po průchodu vody.
Pokud nedochází k průchodu vody, automaticky se vypne po 10 sekundách.
TLAČÍTKO ZOBRAZENÍ
Stisknutím tlačítka displeje zobrazíte stav tří režimů DigiFlow 8100T. Režim kapacity: zobrazuje zbývající kapacitu v litrech nebo galonu. Časový režim: zobrazuje zbývající časy. Režim průtoku: zobrazuje aktuální průtok. Posloupnost je průtok - čas - kapacita.
TLAČÍTKO RESETU
Stisknutím tlačítka RESET alarm vypnete a obnovíte kapacitu filtru.
ALARM - upozornění z alarmu
Pokud je kapacita menší než 100 galonů (380 l). Nebo zbývající čas je kratší než 7 dní, bzučák vydá zvukový signál a blikání signalizuje varování, že je nutné vyměnit kazetu. Alarm se bude opakovat pokaždé, když voda protéká DigiFlow 8100T nebo při každém stisknutí tlačítka DISPLAY.
ALARM
Když kapacita dosáhne 0 galonů nebo čas dosáhne 0 dní, Digiflow vydá zvukový alarm upozorňující uživatele na výměnu kazet nebo stisknutí tlačítka displeje.
NÍZKÝ ALARM NA BATERIE
Pokud je kapacita baterie nižší než normální pracovní úroveň. bzučák vydá dvě pípnutí, která vás upozorní na výměnu baterií. Pokud je baterie zcela vybitá nebo vyjmuta, informace se uchová v paměti.

