                                                   Filtr Katex na změkčení vody
Filtrační nádoba 10"x2,5“ nebo 20“x2,5“ nebo 20“x4,5“ Big Blue, s klíčem, držákem a s rozebíratelnou filtrační vložkou naplněnou Katexem na změkčení vody.
Složení
· Dvoudílná nádoba filtru 10“ nebo 20“ x 2,5“ nebo 20“x4,5“ Big Blue
· Klíč na utažení a povolení filtrů
· Držák filtru s vruty
· Rozebíratelná filtrační vložka s náplní katex

Instalace filtru
Filtr se instaluje pouze na studenou vodu, filtry jsou do teploty maximálně + 40 °C!
Pracovní tlak: 0,5 - 6 bar
Filtrační kazeta:
10“x2,5“ s náplní katex 0,7 litru. Rychlost filtrování: <3 l/min.
20“x2,5“ s náplní katex 1,5 litru. Rychlost filtrování: <7 l/min.
20“x4,5“ Big Blue s náplní katex 4,0 litru. Rychlost filtrování: <30 l/min.

Filtrační vložka na odstranění - snížení tvrdosti vody (vápník a hořčík).
Velmi dobrá účinnost na vysoké koncentrace Ca, Mg, po určité době se filtrační vložka musí vyměnit nebo zregenerovat. Filtrační vložka je rozebíratelná, náplň se dá vysypat a zregenerovat solným roztokem bez jódu, po regeneraci je účinná jako nová, takto vydrží cca 3 - 10 let, nebo pokaždé měnit za novou náplň, což je ale finančně nákladné.

Regenerace filtrační náplně
1. Uzavřeme přívod vody do filtru, odpustíme tlak z kohoutku na upravenou vodu a korpus filtru s náplní katexu vyšroubujeme a vytáhneme filtrační vložku.
1. Vodu z korpusu vylijeme a filtrační vložku necháme, aby z ní vytekla voda.
1. Do korpusu filtru či nějaké nádoby nalijeme nasycený solný roztok (100% solanka, používáme jedlou sůl bez jódu), filtrační vložku do něho vložíme na dobu cca 30 - 60 minut (v 1 litru vody se rozpustí maximálně 0,16 kg soli - 100% solanka). Můžeme i filtrační vložku otevřít, vyšroubovat uzávěr a náplň vlít do solného roztoku (toto doporučujeme), poté nalít zpět do filtrační vložky a zašroubovat.
1. Vložíme do nádoby filtru, dotáhneme, pustíme přívod vody a necháme odtéci cca 2 - 20 litrů vody, podle velikosti vložky, aby se nám sůl vypláchla a voda přestala být slaná, následně můžeme opět upravenou vodu používat.
Při tvrdosti 1°dH upraví:
10“x2,5“ - 2,8 m3 vody do regenerace.
20“x2,5“ - 5,6 m3 vody do regenerace.
20“x4,5“ Big Blue - 16 m3 vody do regenerace.

Příklad: při tvrdosti vody 20°dH upraví:
10“x2,5“ - 140 litrů vody do regenerace.
[bookmark: _Hlk183706120]20“x2,5“ - 280 litrů vody do regenerace.
20“x4,5“ Big Blue – 800 litrů vody do regenerace.

Filtrační náplň nesmí vyschnout!!!
