Měřič TDS určen pro měření:
· Voda z kohoutku
· Balená voda
· Filtrovaná voda
· Akvárium
· Pramenitá voda
· Jakákoli voda

Rozsah detekce:
0-9990 ppm
Přesnost: ±2 % plného rozsahu stupnice
Kalibrace: Kalibrováno v továrně
Automatické vypnutí: po 5 minutách
Provozní teplota: 0 – 50°C; 32 – 122°F
Zdroj napájení: 1x 3V CR2032
Rozměry: 150 x 25 x 15 mm

1. Neponořujte celý měřicí přístroj do vody ani jej neponořujte nad maximální úroveň ponoření 5 cm.
2. Měřič není určen pro horkou vodu.
3. Zobrazí-li se na displeji testeru blikající ikona „x 1O“, vynásobte naměřenou hodnotu deseti.
4. Každým stisknutím tlačítka TEMP se mění 3 hodnoty 
a. Teplota °C
b. Teplota °F
c. ppm

NÁVOD K OBSLUZE
1. Odstraňte ochranný kryt.
2. Stisknutím tlačítka ON/OFF zapněte měřicí přístroj. Na displeji testeru se zobrazí údaj „OOO“.
3. Ponořte tester do vody maximálně do 5 cm.
4. Počkejte, až se displej ustálí. Tester automaticky kompenzuje výkyvy teploty. Jakmile se údaj stabilizuje (10-30 sekund), stiskněte tlačítko HOLD a vyjměte tester z vody.
5. Opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF tester vypnete. Tester se automaticky vypne po 10 minutách nepoužívání.
6. Po použití vytřepejte vodu z testeru nebo jej očistěte čistým kapesníkem. Poté nasaďte zpět ochranný kryt a vložte ji zpět do pouzdra.

Záruka:
Na tento měřící přístroj se vztahuje záruka na všechny vady materiálu a výrobních vad po dobu dvou let ode dne prodeje. 
Hmotnost: 36 g
Titanová sonda
