Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si zakoupili filtraci vody pomocí reverzní osmózy!

Nyní vlastníte zařízení na úpravu vody, které využívá nejmodernější technologie v oblasti úpravy vody.
Zařízení vyrábí čistou vodu, kterou lze přímo konzumovat, takže voda, kterou pijete, je čistší a zároveň prospěšná pro vaše zdraví.

Před instalací a používáním této čističky vody si prosím bezpodmínečně přečtěte tento uživatelský návod. To umožní kvalifikovanou a standardizovanou instalaci, stejně jako rozumné používání a údržbu, aby byla maximalizována účinnost vaší čističky vody.
Pokud se během instalace nebo používání vyskytnou potíže, kontaktujte prosím místního distributora, který pro vás zajistí opravu nebo údržbu zařízení.

VAROVÁNÍ
Čističku vody pokud možno sami nerozebírejte ani neupravujte!
Neoprávněná demontáž nebo úprava zařízení může vést k poruchám zařízení nebo k nehodám spojeným s únikem vody.
Pro konzultaci ohledně výrobku a zajištění opravy se obraťte na prodejnu, kde jste tento výrobek zakoupili.
Na horní část zařízení nepokládejte žádné předměty!
Zablokování odvodu tepla může vést k poškození zařízení nebo ke vzniku požáru.
Na zařízení nepokládejte těžké předměty!
Pokud na zařízení umístíte těžké předměty, může dojít k poškození vnitřních náhradních dílů, úniku vody, poruše zařízení nebo dokonce k vážným škodám na majetku.
Nepoužívejte tuto čističku vody při vysokém vstupním tlaku vody! Použijte regulátor tlaku!
Doporučený vstupní tlak vody je 0,05 MPa až 0,35 MPa (0,5 – 3,5 baru).
Nedovolte, aby zařízení přišlo do kontaktu s korozivními materiály!
Neumisťujte čističku vody do blízkosti ohně!

UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte čističku vody, pokud je ucpané odpadní potrubí!
Odpadní hadice a zařízení pro regulaci poměru odpadní vody nesmí být ucpané!
Teplota vstupní vody do čističky vody nesmí překročit 38 °C!
Nepoužívejte zařízení při teplotách pod 5 °C!
Nepoužívejte tuto čističku vody ve venkovním prostředí!
Nepoužívejte čističku vody na přímém slunečním světle!



Technické parametry
Napětí: AC 220 V / 50 Hz
Vhodný tlak vody: 0,05 MPa – 0,35 MPa
Provozní tlak: 0,85 MPa
Teplota vstupní vody: 5–38 °C
Maximální hodnota TDS vstupní vody: 1000 ppm
Maximální denní produkce vody: 800 galonů (záleží na kvalitě a teplotě vstupní vody, skutečná produkce vody může být nižší, více v tabulce u „Poznámky“.

Poznámka: Z důvodu zlepšování výrobku se mohou výše uvedené parametry změnit, ale údaje na výrobním štítku zařízení zůstávají rozhodující.
TDS označuje celkové množství rozpuštěných látek ve vstupní vodě.
Funkce hlavních částí čističky vody
Zařízení využívá technologii reverzní osmózy (RO).

Standardní konfigurace:
1. PP filtr 5 mikronů – filtruje rez, písek a pevné nečistoty.
2. Granulovaný uhlíkový filtr – adsorbuje chlór, zápach a barvu.
3. RO membrána – póry 0,0001 mikronu, odstraňuje bakterie, viry, těžké kovy.
4. Dochucovací filtr s aktivním uhlím.
5. Volitelný filtr na doplnění minerálů
6. Volitelný filtr UV lampa 6W

Funkce příslušenství čističky vody
Vysokotlaké čerpadlo – zvyšuje tlak pro RO membránu.
Nízkotlaký spínač – chrání čerpadlo při nízkém tlaku.
Při tlaku nižším než 0,03 MPa automaticky vypne zařízení.
Vysokotlaký spínač – zastaví zařízení při dosažení nastaveného tlaku.
Elektromagnetický ventil vstupní vody – otevírá nebo uzavírá přívod vody.
Zpětný ventil – řídí směr proudění vody.
Omezovač průtoku – reguluje poměr čisté a odpadní vody.

Vlastnosti průtokové čističky vody
Konstrukce bez zásobní nádrže – dodává čerstvou vodu bez skladování.
Vysoká výrobní kapacita – RO membrána 800 GPD.
Vhodné pro nízký tlak vody – minimálně 0,03 MPa.
Řídicí systém zajišťuje automatický proplach RO membrány.
Světelná signalizace zobrazuje provozní stav.
Horní přívod a vývod vody usnadňuje instalaci.
Postup instalace: Výrobce doporučuje, aby instalaci zařízení prováděli odborní pracovníci, protože během instalace je nutné používat vrtačku, případně další elektrické nářadí.
Pokud zařízení instalujete sami, postupujte podle následujících kroků a schémat.
Potvrďte místo, kde bude čistička vody instalována, s ohledem na skutečné podmínky a prostor.
Připravte si potřebné nářadí pro instalaci. Zkontrolujte, že máte kompletní instalační příslušenství.

Seznam nářadí:
– Nastavitelný klíč
– Vrtačka
– Vrták 6,3 mm (odpadní voda)
– Vrták 11 mm (kohoutek na upravenou vodu)
– Křížový a plochý šroubovák
– Ostrý nůž na hadice
– Kleště s dlouhými čelistmi (sika kleště)

Pokyny pro správnou instalaci: Instalace přívodní hadice a třícestné přívodní spojky
Uzavřete ventil přívodu studené vody.
Odšroubujte kovovou hadici od studené vody od vodovodní baterie.
Vyjměte třícestnou přívodní spojku s ventilem z balení příslušenství.
Našroubujte třícestnou přívodní spojku na výstup ventilu přívodu vody, kde byla napojena hadice od studené vody vodovodní baterie.
Odšroubovanou kovovou hadici našroubujte do třícestné přívodní spojky.
Vyjměte 9,5 mm hadici z balení příslušenství.
Ustřihněte vhodnou délku hadice.
Připojte jeden konec hadice ke kulovému ventilu přívodu vody a druhý konec di filtrace kde je vstup.
Do odpadní trubky 40 mm vyvrtejte 6,3 mm otvor pro odpad z filtru, připevněte odpadní objímku na trubku a zastrčte dovnitř hadici 6,3mm aby prošla až do potrubí skrz vyvrtaný otvor. Druhý konec zastrčte do filtru.

Volitelné filtry jako mineralizační filtr a UV lampa se připojují na výstup z RO na hadičku 3/8“. Na mineralizační filtr jsou v balení redukovaná rychlospojková kolínka 3/8“x1/4“ která jen nasuneme na mineralizační filtr, z mineralizačního filtru jde hadička buď již do kohoutku na upravenou vodu nebo do UV lampy. Před UV lampou bude redukce z 3/8“ na ¼“, do UV lampy a kohoutku už půjde hadička ¼“.
Mineralizační filtr se případně vejde dovnitř RO, je potřeba ho zapojit za uhlíkový post filtr.






Instalace kohoutku na upravenou vodu
Vyvrtejte otvor o průměru 11 mm.
Vyjměte kohoutek z balení příslušenství.
Vložte kohoutek do otvoru.
Zespodu nasaďte podložku s těsněním a utáhněte, vhodný je trubkový klíč.
Zasuňte 6,3 mm hadici (délka hadice od 10 – 50 cm) do kohoutku, na hadici nasuňte spojkovou redukci na hadici 9,5 mm, zasuňte hadici 9,5 mm a druhý konec do filtru.
Pokud chcete kohoutek upevnit na stěnu, použijte držák kohoutku.
Ujistěte se, že jsou všechny spoje pevně dotaženy a do rychlospojek dobře zasunuty hadičky. Doporučujeme před zasunutím hadičky do spojky si hadičku 1 cm od okraje označit fixou, když je hadice dobře zastrčená, čára od fixy nebude vidět, aby se zabránilo úniku vody.
Uvedení do provozu
Po ověření správného zapojení vodních cest a elektrického napájení postupujte následovně:
Otevřete přívod vody a kulový ventil čističky vody a připojte zařízení k elektrickému napájení.
Zařízení automaticky zahájí proplachovací proces trvající přibližně 120 sekund. Během tohoto procesu bude odtékat odpadní voda.
Po 5–10 sekundách zkontrolujte všechny spoje, pouzdro RO membrány a filtry, zda nedochází k úniku vody.
Zavřete kohoutek čisté vody a vyčkejte přibližně 30 sekund.
Zkontrolujte, zda se zastavil odtok odpadní vody.
Po ověření správné funkce je zařízení připraveno k bezpečnému používání.

RO membrána obsahuje konzervační roztok a nový uhlíkový filtr může při prvním použití uvolňovat uhlíkový prach a voda poteče z počátku špinavá - tmavá.
Nechte filtr běžet s otevřeným kohoutkem cca 30-60 minut, během provozu nepoužívejte vyrobenou vodu k pití ani ničemu jinému.
Při prvním spuštění může být hodnota TDS vyšší, po určité době se stabilizuje, až bude hodnota TDS upravené vody stabilizovaná po dobu cca 20-30 minut, můžete již po této době vodu používat k pití, vaření apod.
Zařízení se vždy spustí otevřením kohoutku a po jeho uzavření se automaticky vypne. Když zařízení pracuje, může být provoz pracovního čerpadla hlasitější.


Údržba a péče: Životnost filtračních vložek závisí na kvalitě vstupní vody a provozních podmínkách.
[image: ]Doporučené intervaly výměny filtrů:
PP filtr: cca 6 - 12 měsíců
Uhlíkový filtr: cca 6 - 12 měsíců
Post filtr uhlíkový: cca 6 - 12 měsíců
Minerální filtr: cca 6 - 12 měsíců
UV lampa: 12 měsíců
RO membrána: obvykle 24 - 36 měsíců

Pokud se zhorší chuť vody, zvýší se TDS nebo se sníží průtok, je nutné filtr vyměnit.

Postup výměny filtrů:
· Uzavřete přívod vody a odpojte zařízení od elektrického napájení.
· Otevřete horní kryt zařízení.
· Odpojte hadičky z filtru, případně jen horní kryt přesuňte přes hadičky.
· Odšroubujte 3 horní šroubky na pravé straně, když stojíte čelem k filtraci
· Otevřete boční kryt zařízení
· Vyjměte starý filtr, který je z boku (Dochucovací filtr s aktivním uhlím – post filtr). Na odpojení potřebujete plochý šroubovák, který zasunete mezi filtr a pod kolínko které je na rychlospojku, jednou rukou šroubovákem lehce zapáčíte a druhou vytáhnete kolínko, takto to uděláte z obou stran
· Přendejte spojky na nový filtr, jen zatlačíte směrem k filtru a máte hotovo. Pokud tam je i mineralizační filtr, tak postup je zcela stejný
· Odšroubujte vrchní kryty filtrů PP a CTO, vyměňte filtrační vložky (k povolení použijte klíč který je součástí) případně i RO a vyměňte membránu
· Zkontrolujte, zda se vám po výměně všech filtrů nedostala voda na dno pod filtry, pokud ano důkladně to vysušte, jinak se spustí alarm a filtrace nebude fungovat! Na dně je totiž čidlo proti úniku vody
· [image: ]Zavřete kryt z boku, zašroubujte, zavřete kryt i ze shora, připojte hadice, zapněte do zásuvky a proveďte proplach.

Diagnostika poruch
Zařízení se nespustí:
– není připojeno k napájení
– nízký tlak vody
– porucha spínače

Čerpadlo pracuje, ale neteče voda:
– zanesený filtr
– zanesená RO membrána
– vadný elektromagnetický ventil


Odpadní voda neustále odtéká:
– vadný ventil
– netěsný zpětný ventil

Nízký průtok vody:
– zanesené filtry
– nízký tlak vody

Záruční a servisní podmínky
Záruka je platná 24 – 36 měsíců od data instalace nebo prodeje.
Záruka se nevztahuje na spotřební díly (filtry, RO membrána).
Záruka zaniká při neodborném zásahu nebo používání v rozporu s návodem.
Obsah balení:
Hlavní jednotka – 1 ks
Hadičky 3/8“ (9,5 mm) – 1 sada
Hadičky 1/4“ (6,3 mm) – 1 sada
Instalační příslušenství – 1 balení (odbočka 3/8“ na rohový ventil 3/8“ s ventilem a rychlospojkou 3/8“, navrtávací objímka na odpad 40 mm x ¼“, redukovaná rychlospojka 3/8“x1/4“)
Klíč na RO membránu – 1 ks
Transformátor 230V / 24V-5,0A  – 1 ks

Převod jednotek:
0,1 MPa = 1 BAR = 14,5 PSI
1 galon = 3,785 litru
800 galonů (GPD) = 3000 litrů za 24 hodin

Poznámky: Jmenovitý výkon RO membrány je měřen při tlaku 0,5 MPa a teplotě vody 25 °C.
Skutečný výkon se může lišit při jiných podmínkách.
Použité filtry nelze čistit ani znovu používat!
V případě úniku vody, poškození hadiček nebo delší nepřítomnosti okamžitě uzavřete přívod vody a odpojte zařízení od elektrického napájení. Veškeré opravy musí provádět autorizovaný servis.








Přibližný jmenovitý výkon membrány ku teplotě vstupní vody
	Teplota vody (°C)
	Koeficient (TCF)
	Reálný výkon (GPD)
	Reálný výkon (litry/den)

	25 °C
	1,00
	800 GPD
	~ 3030 l

	20 °C
	0,85
	680 GPD
	~ 2570 l

	15 °C
	0,70
	560 GPD
	~ 2120 l

	10 °C
	0,56
	450 GPD
	~ 1700 l

	5 °C
	0,44
	350 GPD
	~ 1320 l


Klíčové body pro praxi:
· Proč výkon klesá: Čím je voda studenější, tím je "hustší" (má vyšší viskozitu). Membrána má mikroskopické póry, kterými tato viskóznější voda prochází mnohem pomaleji.
· Bod mrazu: Výkon při 10 °C je téměř poloviční oproti letním měsícům nebo laboratorním testům.
· Vliv tlaku: Pokud máte v řadu nízký tlak (např. 2,5 baru), koeficienty budou ještě horší. Výrobci testují RO membrány obvykle při tlaku 5 bar (60 psi).
· Pozor na teplou vodu: Nikdy nepřipojujte osmózu na horkou vodu. Teploty nad 35–40 °C mohou nevratně poškodit strukturu membrán!
[image: ]3. Instrukce k displeji a provozní požadavky
1.1 Celá obrazovka svítí bíle. Životnost filtrů má 4 úrovně; červené světlo svítí pouze při expiraci filtru, jinak svítí bíle.
1.2 Tlačítko „Select“: Svítí nepřerušovaně. Dlouhým stisknutím (2 sekundy) vstoupíte do nastavení filtrů. Krátkým stisknutím vybíráte konkrétní filtr (vybraný filtr začne blikat).
1.3 Tlačítko „Reset“: Svítí nepřerušovaně. Stisknutím spustíte silný proplach (30 sekund). V režimu nastavení stiskněte na 2 sekundy pro reset vybraného filtru.
1.4 Ikona TEMP: Svítí a ukazuje teplotu vstupní vody.
1.5 Stavové ikony: Symboly „voda / plno / nedostatek / proplach“ svítí dle stavu. Při nedostatku vody symbol bliká a bzučák 10x zapípá.
1.6 TDS displej: Ukazuje kvalitu vstupní (INLET) a výstupní (OUTLET) vody v reálném čase.

Specifikace programu
1. Start: Po zapnutí se na 1 sekundu rozsvítí všechna světla. Pokud je po 30 sekundách detekován nízký tlak vody, přístroj nahlásí nedostatek (10x pípne). Po obnovení tlaku začne přímo vyrábět vodu.
2. Plná nádrž: Když je nádrž plná, hodnota TDS se uzamkne na poslední naměřené hodnotě. Pokud stroj pracoval déle než 30 minut, spustí se po naplnění pulzní proplach (ventil se střídavě otevírá a zavírá).
3. Ochrana: Pokud stroj vyrábí vodu nepřetržitě 2 hodiny, nahlásí chybu pro údržbu (symboly blikají, 10 pípnutí). Je nutný restart odpojením z elektřiny.


4. Životnost filtrů a resetování
4.1 Filtry (PP, C1, RO, C2): Životnost je počítána podle doby práce čerpadla (270h pro PP/C1, 540h pro RO/C2). Displej zobrazuje 4 segmenty; když svítí červená, je čas na výměnu.
4.2 Postup resetu: Podržte SELECT (2s), krátce zvolte filtr, a poté podržte RESET (2s).
4.3 Upozornění: Pokud filtr expiruje a neresetujete ho, stroj při každém spuštění 3x pípne.

5. Ochrana proti nízké teplotě: Pokud teplota vody klesne pod 2 °C, stroj se automaticky propláchne a zastaví, aby zamrznutí nepoškodilo komponenty. Automaticky se vrátí do provozu při 4 °C.

6. Inteligentní indikátor 
Modrá: Voda je kvalitní (TDS < 100) a filtry jsou v pořádku.
Oranžová: Špatná kvalita vody (TDS > 100) nebo vypršela životnost filtru.
Modré blikání: Probíhá proplach.
Oranžové blikání: Porucha (únik vody, nízká teplota nebo timeout výroby).

7. Ochrana proti úniku vody: Pokud deska pro detekci úniku zjistí únik trvající 2 sekundy po aktivaci alarmu, začnou současně v sekundových intervalech blikat symboly „water / full / water / rinse“ (voda / plno / voda / máchání), přístroj vydává nepřerušovaný zvukový signál „píp-píp“ a zastaví se.

8. Nastavení samočinného testu LED kontrolky: Během 4 minut stiskněte a podržte výběrové tlačítko SELECT a resetovací tlačítko RESET po dobu 2 sekund. Tím vstoupíte do programu kontroly, zda všechny LED kontrolky plně svítí. Po stisknutí jakéhokoli tlačítka začne přístroj opět normálně pracovat.
Poznámky k provozu a údržbě
Objem produkce vody RO membrány
Množství vody vyprodukované RO membránou je ovlivněno tlakem a teplotou vstupní vody. Výkon 800 GPD je testován při čistém tlaku 0,5 MPa a teplotě vstupní vody 25 °C. Pokud je tlak nižší než 0,5 MPa nebo teplota vody nižší než 25 °C, bude produkce vody RO membrány nižší než uváděných 800 GPD.

Likvidace starých filtrů
Po výměně nelze staré filtry vyčistit ani znovu použít. Doporučuje se zlikvidovat je jako běžný tuhý komunální odpad.

Bezpečnostní upozornění
V následujících situacích okamžitě odpojte zdroj vody (uzavřete kulový ventil na přívodu) a/nebo zdroj napájení a zajistěte opravu:
· Pokud odcházíte z domu nebo nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte zdroj vody a/nebo napájení.
· Pokud potrubí čističky vody nebo související komponenty netěsní (prosakují).
· Pokud související součásti čističky vody přestanou fungovat.
· Pokud u jakékoli součásti dochází k úniku elektrického proudu (probíjení).
· Pokud se objeví jakékoli jiné anomálie nebo poruchy.
· Pokud dojde k poškození součástí čističky, doporučuje se svěřit výměnu výrobci, distributorovi, servisnímu středisku nebo odborně způsobilému personálu. Předejdete tak škodám způsobeným neodbornou manipulací.
Diagnostika závad a jejich řešení
	Závada
	Možná příčina
	Způsob řešení

	Stroj se nespustí
	Zdroj napájení není připojen
	Zkontrolujte zdroj napájení nebo zástrčku.

	
	Nízký tlak vstupní vody nebo žádná voda
	Zkontrolujte tlak vstupní vody.

	
	Selhání nízkotlakého spínače (nespíná napájení)
	Po připojení vstupní vody změřte odpor, případně vyměňte.

	
	Vysokotlaký spínač se nevrací do původní polohy
	Po vypuštění tlaku změřte odpor, případně vyměňte.

	
	Spínaný zdroj napájení (trafo) je spálený
	Změřte výstupní napětí, případně vyměňte.

	
	Pojistka v řídicí jednotce (computer box) je spálená
	Změřte napětí, případně vyměňte.

	Vysokotlaké čerpadlo pracuje ale netvoří se voda
	Vysokotlaké čerpadlo ztratilo tlak
	Změřte tlak čerpadla, případně vyměňte.

	
	Vadný vstupní elektromagnet. ventil (voda nevtéká)
	Vyměňte elektromagnetický ventil.

	
	Předfiltr je ucpaný
	Sledujte čistou a odpadní vodu, vyměňte předfiltr.

	
	Zpětný ventil je zablokovaný (teče odpadní voda, ale ne čistá)
	Vyměňte zpětný ventil.

	
	RO membrána je zanesená
	Vyčistěte nebo vyměňte RO membránu.

	Stroj je vypnutý, ale odpadní voda stále teče
	Vstupní ventil selhal, nedokáže efektivně uzavřít přívod
	Sledujte odpadní vodu, vyměňte vstupní ventil.

	
	Zpětný ventil netěsní (malý průtok odpadní vody)
	Sledujte odpadní vodu, vyměňte zpětný ventil.

	Stroj se v pohotovostním režimu opakovaně zapíná
	Zpětný ventil ztratil tlak (propouští zpět)
	Vyměňte zpětný ventil.

	
	Selhání vysokotlakého spínače
	Vyměňte vysokotlaký spínač.

	
	Systém vykazuje ztrátu tlaku (únik)
	Zkontrolujte zpětný ventil a poté prověřte, zda v potrubí nedochází k úniku vody.

	Průtok čisté vody je malý nebo žádný
	Předfiltr je ucpaný
	Vyměňte předfiltr.

	
	RO membrána je zanesená
	Propláchněte nebo vyměňte RO membránu.

	
	Selhání vstupního elektromagnetického ventilu
	Vyměňte vstupní ventil.

	
	Tlak vysokotlakého čerpadla je nedostatečný
	Změřte tlak čerpadla, případně vyměňte.
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